Il video StartAcquisition.mkv mostra la procedura da seguire per acquisire i dati con la DE0 Nano.

Per acquisire il tempo di arrivo dei segnali digitali (in formato TTL), dovete usare i canali d’input nella parte alta della scheda.

Prima di seguire la procedura del video assicuratevi che la levetta sulla DE0 Nano sia posizionata in basso e sollevatela, per far partire l’acquisizione, dopo aver visto la sequenza da 0 a 35 nella console aperta dallo script DigitalAcquisition.

Per fermare l’acquisizione basta riabbassare la levetta e chiudere la console.

Potete trovare i file generati dallo script nella cartella C:\Users\studenti\Documents\de0\_data .