Il video LoadFirmware.mkv mostra come caricare il firmware della DE0 Nano. Questa procedura va fatta solo se lo script di attivazione non riesce a collegarsi alla scheda e dopo aver provato a scollegare e ricollegare il cavo di connessione della scheda al PC.

Prima di iniziare la procedura del video, controllate che la levetta della DE0 Nano sia posizionata verso il basso e successivamente scollegate e ricollegate il cavo di connessione della scheda.

Dopo aver eseguito la procedura del video scollegate e ricollegate di nuovo il cavo di connessione.